|  |
| --- |
| Габариты и вес металлических барабанов |
| Типбар. | Диаметр щеки d1, мм | Диаметр шейки d2, мм | Диаметр осевого отверстия d, мм | Длина шейки L2, мм | Длина барабана L1, мм | Размер реборды S, мм | Вес,кг |
| 18 | 1800 | 890 (±7) | 104 (±1) | 1000 | 1170 | 8x50 | 220 |
| 20 | 2000 | 800 | 92 | 1000 | 1130 | 12x60 | 322 |
| 20 | 1950 | 800 | 92 | 1000 | 1130 | 12x65 | 285 |